附件

产品清单及参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | DS-2CD2T45FDV3-I3S | 海康 | 400万筒型网络摄像机最高分辨率可达2688× 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像支持Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态支持萤石平台接入采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储1个内置麦克风，高清拾音1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出符合IP66防尘防水设计，可靠性高传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&amp;视场角：4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角:40.5°，对角视场角：93.9°6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2°8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3°12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.88° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡1个内置麦克风 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 产品尺寸：186.6 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 设备重量：650 g 带包装重量：845 g 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.50 A，最大功耗：6.0 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口  | 台 | 14  |
| 2 | 支架 | 海康 | 枪机专用豪华支架 | 个 | 14 |
| 3 | 电源 | 海康 |  | 个 | 14 |
| 4 | 网线 | 诗创 | 监控专用 无氧铜护套线 | 米 | —— |
| 5 | 辅材  | 插排，水晶头，软管，胶布，扎带等  | 套 | —— |
| 6 | 器材 |  |
| 7 | 安装 |  |
| 8 | 质保两年 |  |
| 合计 | 12000元 |